|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание события** | **Индикация на пульт-табло** | **Индикация на АРМ ДСПГ (о)** | **Индикация на ГТКП** | **Действия ДСПГ (о)** |
|  | Потеря контроля стрелки под составом | Не горит лапочка контроля положения, при потере контроля стрелки длительностью более 1,5 секунды звенит звонок | Вставить скрин с АРМ | Вставить скрин с ГТКП | 1. Оградить данную стрелку путем перевода предыдущей стрелки в охранное положение 2. Дождаться освобождения стрелки подвижным составом, установить стрелочную рукоятку в положение котором последний раз находилась стрелка 3. Сообщить ШН, ШЧД 4. И т.д… |
|  |  |  |  |  |  |

1. Стрелка
   1. Потеря контроля стрелки
      1. Под составом
      2. Во время роспуска и маневров
      3. В свободное от маневров и роспуска время
   2. Не перевод стрелки:
      1. По ГАЦ
      2. В ручном режиме
   3. Срабатывание реле ТД
   4. АВ стрелки
   5. Увеличенное время перевода стрелок
   6. Отсутствие контроля стрелки при переводе в другое положение в ручном режиме
   7. Другие ситуации…
2. РЦ
   1. Стрелочные
   2. Межстрелочные
   3. РЦ надвига
   4. РЦ участков ТП, предварительные
   5. РЦ смешанные(межстрелочные / предварительные)

События кратковременная л/с, л/з, постоянная л/с, л/з